**ÁRAJÁNLATKÉRÉS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő neve és címe:** | **Nagytarcsa Község Önkormányzata** |
| **Beszerzés tárgya:** | **2142 Nagytarcsa, “HEMO” gyalogos híd - Szilas -patak mellékága felett - teljes körű felújítása** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“HEMO” gyalogos híd – árazatlan költségvetéskiírás** | | | |  |  |
| **TÉTEL-SZÁM** | **MEGNEVEZÉS** | **menny.** | **anyag** | **díj** | **összesen** |
| **000 000** | **ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK** |  |  |  |  |
| 030 015 | Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás |  |  |  |  |
| 040 020 | Szolgáltatás mérnök részére | **Ft** |  |  |  |
| **200 000** | **ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK** |  |  |  |  |
| 213 025 | Bozót és cserje irtás | 100 m2 |  |  |  |
| **500 000** | **HÍD -ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS** |  |  |  |  |
| 511 160 | Vasbeton pályalemez bontása | 0,6 m3 |  |  |  |
| 511 210 | Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása | 2 m3 |  |  |  |
| 511 370 | Idomacél hídkorlát bontása | 720 kg |  |  |  |
| 512 080 | Bentmaradó acél szádlemez védelem | 27 m2 |  |  |  |
| 523 180 | Függesztett állvány építés/bontás | 30 m2 |  |  |  |
| 553 180 | Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka | 2,5 m3 |  |  |  |
| 564 240 | Egyedi kialakítású hídkorlát fa | 4,11 m3 |  |  |  |
| 564 250 | Egyedi kialakítású hídkorlát acél | 231 kg |  |  |  |
| 564 440 | Fa járóelem elhelyezése | 22 m2 |  |  |  |
| 566 150 | Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3) | 42 m2 |  |  |  |
| 566 160 | Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) | 6 m2 |  |  |  |
| 566 170 | Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), teljes | 22,5 m2 |  |  |  |
| 571 020 | Betonacélok korrózióvédelme | 3 kg |  |  |  |
| 571 040 | Alaptest betonfelület javítása | 6 m2 |  |  |  |
| 571 060 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PC anyagokkal | 1 m2 |  |  |  |
| 571 070 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal | 5 m2 |  |  |  |
| 571 192 | Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral | 6 m2 |  |  |  |
| 571 210 | Felszerkezeten acélbetétek passzíválása | 15 kg |  |  |  |
| 571 220 | Felszerkezet szigetelése, felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású mosóberendezéssel | 22,5 m2 |  |  |  |
| 583 085 | Közmű védelembe helyezése hídon | 20 m |  |  |  |
|  | Szádpallókat összefogó acéltartó | 0,15 t |  |  |  |
|  | Ragasztott vízorr | 24 m |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ajánlattevő neve:** | |  |
| **Ajánlattevő székhelye:** | |  |
| **Belföldi adószáma:** | |  |
| **Bankszámlaszáma:** | |  |
| **Kapcsolattartó személy neve:** | | Müller Gabriella |
| **Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma:** | | 06-28-450-204 |
| **Kapcsolattartó személy e-mail címe:** | | muszak3@nagytarcsa.hu |
| **Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF):** | |  |
| **ÁFA:** | |  |
| **Bruttó ajánlati ár mindösszesen (HUF):** | |  | | |

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása, továbbá nem áll a közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kijelentem továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.

Kelt: ………, …….. év ……… hónap ………. nap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (cégszerű aláírás) |